**Объявление № 61**

**ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**объявляет о проведении государственных закупок кейс для батареи**

**путем запроса ценовых предложений**

г. Актобе 23.11.2021 год

**Заказчик:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

**Организатор:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 Постановления Правительства РК от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Условия поставки** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер аван. платежа, %** | **Цена** | **Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера, тенге** |
| 1 | Кейс для батареи большой | Чехол, стерилизуемый для не стерилизуемого большого аккумулятора, изготовлена из термостойкого пластика, черного цвета, имеет салазки для быстрого соединения с рукоятками. Герметично закрывающийся. Корпус и крышка чехла выполнены из термостойкого пластика. Отсутствие соединительных проводов внутри корпуса (контакт от аккумулятора передается посредством цельно металлической пластины, что исключает возможность повреждения паяных и других дополнительных соединений. Металлический стойкий к обработке рычаг, открывающий и закрывающий крышку контейнера, уплотняющая термостойкая резиновая лента. Крепление-защелкивающийся механизм, с закрепляющей «лапкой». Имеется «окно» для отслеживания светодиодной индикации аккумуляторной батреи, которая указывает на текущий заряд аккумулятора размеры: длина-97мм, ширина -73мм, высота-85мм, масса-018кг ) | штука | 3 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе,  ул. Пацаева, 7 | 0 | 105 000 | 315 000 |
| **Общая сумма** | | | | | | | | |  | **315 000** |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 11.00 часов (по времени г. Актобе) 30 ноября 2021 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 12.00 часов (по времени г. Актобе) 30 ноября 2021 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц-зале. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: **8 (7132) 550 400.**