**ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**объявляет о проведении государственных закупок МТ путем запроса ценовых предложений**

г. Актобе 14.05.2020 год.

 **Заказчик:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

**Организатор:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запрос ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер аван. платежа %** | **цена** | **Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера, тенге** |
| 1 | БСМП | Отсасыватель хирургический электрический | Тип отсасывателя …………..................передвижнойПроизводительность, л\мин...............................30Время непрерывной работы, мин....................240Вместимость банки-сборника, мл...............2×2500Наработка на отказ, ч.......................................5000Максимальное давление, кПа.............................90Диапазон отрицательного давления, кПа......20-90Потребляемая мощность, Вт................................90Шум, не более, дБ................................................60Наличие клапана для защиты от переполнения…естьНаличие воздушного фильтра........................естьРегулировка давления.................................ручнаяВозможность работы от аккумулятора.............нетВозможность питания от сети автомобиля.......нетНаличие ручки для переноса.............................нетНаличие ножной педали..................................естьМатериал корпуса………………………………..……металлМатериал банки-сборника...........................стеклоЭлектропитание, В\Гц…………………………………220\50Класс электробезопасности…..............................IСрок службы, лет ………..……………………………………5Гарантийный срок, мес …...................................12Длина, мм ………..……………………………………………..350Ширина, мм …...................................................305Высота, мм ….....................................................810**ОПИСАНИЕ:**Корпус отсасывателя выполнен из металла с защитным покрытием.Отсасыватель оснащен маневременными колесами для быстрого перемещения.Емкость-сборник оснащена клапаном, защищающим отсасыватель от перелива собираемой жидкости.Скорость забора жидкости настраивается удобной ручкой-регулятором.Удобное и простое дистанционное включение ножной педалью.Отсасыватель обеспечивает высокое отрицательное давление.С поверкой | штука | 3 | DDP | В течение 90 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 350 000 | 1 050 000 |
| **ИТОГО** |  | **1 050 000** |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10.00 часов (по времени г. Актобе)21 мая 2020 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе)21 мая 2020 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: **8 (7132) 550 400.**