**ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**объявляет о проведении государственных закупок МТ путем запроса ценовых предложений**

г. Актобе 14.05.2020 год.

**Заказчик:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

**Организатор:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запрос ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер аван. платежа %** | **цена** | **Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера, тенге** |
| 1 | БСМП | Отсасыватель хирургический электрический | Тип отсасывателя …………..................передвижной  Производительность, л\мин...............................30  Время непрерывной работы, мин....................240  Вместимость банки-сборника, мл...............2×2500  Наработка на отказ, ч.......................................5000  Максимальное давление, кПа.............................90  Диапазон отрицательного давления, кПа......20-90  Потребляемая мощность, Вт................................90  Шум, не более, дБ................................................60  Наличие клапана для защиты от переполнения…есть  Наличие воздушного фильтра........................есть  Регулировка давления.................................ручная  Возможность работы от аккумулятора.............нет  Возможность питания от сети автомобиля.......нет  Наличие ручки для переноса.............................нет  Наличие ножной педали..................................есть  Материал корпуса………………………………..……металл  Материал банки-сборника...........................стекло  Электропитание, В\Гц…………………………………220\50  Класс электробезопасности…..............................I  Срок службы, лет ………..……………………………………5  Гарантийный срок, мес …...................................12  Длина, мм ………..……………………………………………..350  Ширина, мм …...................................................305  Высота, мм ….....................................................810  **ОПИСАНИЕ:**  Корпус отсасывателя выполнен из металла с защитным покрытием.  Отсасыватель оснащен маневременными колесами для быстрого перемещения.  Емкость-сборник оснащена клапаном, защищающим отсасыватель от перелива собираемой жидкости.  Скорость забора жидкости настраивается удобной ручкой-регулятором.  Удобное и простое дистанционное включение ножной педалью.  Отсасыватель обеспечивает высокое отрицательное давление.  С поверкой | штука | 3 | DDP | В течение 90 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 350 000 | 1 050 000 |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | |  | **1 050 000** |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10.00 часов (по времени г. Актобе)21 мая 2020 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе)21 мая 2020 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: **8 (7132) 550 400.**