**Хабарландыру № 10**

**"Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы" ММ ШЖҚ "Көпсалалы облыстық ауруханасы" МКК**

**травмотологиялық бөлімшеге медициналық бұйымдар үшін бағалы ұсыныстарға сұрату жолымен мемлекеттік сатып алуды өткізуі туралы хабарлайды**

Ақтөбе қаласы 27.01.2023 жыл

"Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы" ММ ШЖҚ "Көпсалалы облыстық ауруханасы" МКК, Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысына сәйкес "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" (Бұдан әрі-Қағидалар) мынадай атауларға бағалы ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық мақсаттағы бұйымдар мен дәрілік заттарды сатып алуды өткізу туралы хабарлайды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Тапсырыс берушінің атауы** | **Тауардың атауы** | **Техникалық сипаттамасы** | **Өлшем бірлігі** | **саны** | **Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2000 сәйкес)** | **Тауарларды жеткізу мерзімі** | **Тауарларды жеткізу орны** | **Аван. өлшемітөлем %** | **Төлем** | **Бағасы** | **Тендер тәсілімен мемлекеттік сатып алу үшін бөлінген сома, теңге** |
| 1 | ШЖҚ «КОА» МКК | Шуруп полиаксиальный (Ø4,0 мм L=45 мм) с гайкой | Шуруп – шурупы должны быть диаметр не менее 4,5 мм и не более 5,5 мм, длина не менее 30 мм и не более 55 мм) полиаксиальные предназначены для проведения операции на грудном и поясничномотделах позвоночника при его повреждениях и заболеваниях. Шурупы полиаксиальные изготовлены из титанового сплава (ВТ 1-0, ВТ-6), разрешенного к применению в имплантологии, и обладающими высокими прочностными характеристиками, позволящего проводить компьютерную томографию (КТ) и магнитно – резонансную тоиогрфию (МРТ). Шуруп полиаксиальный соединяться со стержнем посредством специального разрезного модуля (межстержневой стабилизатор), обеспечивающего надежную фиксацию шурупа и стержня и позволяющему устанавливать шуруп под необходимым углом к стержню во врем операции. В зависимости от операционной обстановки межстержневой стабилизатор штанга-винт имеет возможность установки сверху, сбоку или под стержнем. Межстержневой стабилизатор штанга-винт обеспечивает фиксацию шурупа в трех плоскостях. Шуруп полиаксиальный имеет самонарезающуюся коническую резьбу, компрессирующую в той части, которая находится в ножке позвонка с возможностью выкручивания с сохранением нарезной резьбы в позвонке. Кончик шурупа полиаксиального имеет тупую форму (60º) для предотвращения повреждения кровеносных сосудов и спинного мозга. Общая величина степени свободы вращения должно быть не менее 36º при любом диаметре ножки шурупа. Шуруп полиаксиальный имеет специальный 6-ти гранник для инструментальной установки. | шт | 20 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 90 514 | 1 810 280 |
| 2 | ШЖҚ «КОА» МКК | Шуруп полиаксиальный (Ø4,5 мм L=50 мм) с гайкой | Шуруп – шурупы должны быть диаметр не менее 4,5 мм и не более 5,5 мм, длина не менее 30 мм и не более 55 мм) полиаксиальные предназначены для проведения операции на грудном и поясничномотделах позвоночника при его повреждениях и заболеваниях. Шурупы полиаксиальные изготовлены из титанового сплава (ВТ 1-0, ВТ-6), разрешенного к применению в имплантологии, и обладающими высокими прочностными характеристиками, позволящего проводить компьютерную томографию (КТ) и магнитно – резонансную тоиогрфию (МРТ). Шуруп полиаксиальный соединяться со стержнем посредством специального разрезного модуля (межстержневой стабилизатор), обеспечивающего надежную фиксацию шурупа и стержня и позволяющему устанавливать шуруп под необходимым углом к стержню во врем операции. В зависимости от операционной обстановки межстержневой стабилизатор штанга-винт имеет возможность установки сверху, сбоку или под стержнем. Межстержневой стабилизатор штанга-винт обеспечивает фиксацию шурупа в трех плоскостях. Шуруп полиаксиальный имеет самонарезающуюся коническую резьбу, компрессирующую в той части, которая находится в ножке позвонка с возможностью выкручивания с сохранением нарезной резьбы в позвонке. Кончик шурупа полиаксиального имеет тупую форму (60º) для предотвращения повреждения кровеносных сосудов и спинного мозга. Общая величина степени свободы вращения должно быть не менее 36º при любом диаметре ножки шурупа. Шуруп полиаксиальный имеет специальный 6-ти гранник для инструментальной установки. | шт | 20 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 90 514 | 1 810 280 |
| 3 | ШЖҚ «КОА» МКК | Стержень (Ø5,5 L=190 мм) | Стержень – стержень должен быть изготовлен из титанового сплава (ВТ 1-0, ВТ-6), разрешенного к применению в имплантологии РК, и обладающими высокими прочностными характеристиками, позволяющего проводить компьютерную томографию (КТ) и магнитно – резонансную томографию (МРТ). Гладкий стержень является элементом конструкции для эндокорректора – фиксатора позвоночника и служит для жесткой фиксации шурупов. Размеры: диаметр 5,5, длина 90, 100,140 мм. | шт | 15 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 32 868 | 493 020 |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | |  |  | **4 113 580** |

**Тауарларды жеткізу орны:** Ақтөбе қаласы, ШЖҚ «Көпсалалы облыстық аурухана», Пацаев көшесі 7.

Тапсырыс беруші және орналасқан жері:

"Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы" ММ ШЖҚ "Көпсалалы облыстық ауруханасы" МКК, Пацаев көшесі 7.

Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жапсырылған түрде бір бағалық ұсынысты ғана ұсынады. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша жеке немесе заңды тұлғаның қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқығын растайтын рұқсатты қамтиды, тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын құжаттар, осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемі.

Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі сағат 10.00-ге дейін (Ақтөбе қ. уақыты бойынша) 2023 жылдың 03 ақпан күніне дейін келесі мекен-жай бойынша: Ақтөбе қ., Пацаев к-сі, 7, №1 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер сағат 11.00 - де (Ақтөбе қ.уақыты бойынша) 2023 жылдың 03 ақпан күніне дейін келесі мекен-жай бойынша ашылады: Ақтөбе қ., Пацаев к-сі, 7. Конверттерді ашу кезінде әлеуетті жеткізушілер қатысуға болады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы осы телефон арқылы алуға болады:**8 (7132) 550 400.**